1	
	     Dobrovolske, Y. Non selective magnetoelectric thermal radiation receiver based on cadmium antimonide = Неселективний магнітоелектричний приймач теплового випромінювання на основі антимоніду кадмію / Y. Dobrovolske, G. Prokhorov, A. Ascheulov // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 32-36.
Показано, що у випадку анізотропного термоелемента, наприклад, на основі антимоніду кадмію, який має анізотропію провідності  у певному напрямку, є можливість збільшити вольт-ватну чутливість приймача теплового випромінення.
	
2	
	     Другий раунд міжлабораторних порівнянь результатів калібрування мір електричного опору постійному струму / О. Величко, В. Довгань, Д. Нікітенко, Я. Брезицький // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 8-13.
Представлено результати другого раунду міжлабораторних порівнянь результатів калібрування мір електричного опору номіналів 1, 10 та 100 Ом на постійному струмі.
	
3	
	     Володарский, Е. Особенности, возможности и применение контрольных карт накопленных сумм. Часть 2. Численный метод оценки разлаженности технологического процесса / Е. Володарский, Л. Кошевая, И. Потоцкий // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 3-7.
Показано еквівалентність графічного і чисельного методів теоретично і на числовому прикладі, що враховуючи певні безсумнівні переваги останнього, доводить перспективність його застосування.
	
4	
	     Григоренко, І. Розроблення та дослідження системи контролю параметрів технологічного процесу виготовлення халви / І. Григоренко, С. Григоренко, І. Носова // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 41-48.
Розроблена система контролю надає можливість забезпечити відносну похибку вимірювання, не гіршу ніж 2,5 %.
	
5	
	     Ігнаткін, В. Оцінка спектра потужності сигналу в спрямованих приймальних системах / В. Ігнаткін, О. Сарагтов // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 49-51.
Результати роботи можуть бути використані під час фільтрації приймальної потужності сигналу для різних систем, зокрема, для систем з максимальним придушенням шумової завади.
	
6	
	     Калинюк, М. Аналізування металевих порошків на вміст домішок кисню, азоту, водню / М. Калинюк, С. Ісакова, Л. Пузрина // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 62-69.
Запропоновано перспективні матеріали для створення стандартних зразків порошкових металів із відомими концентраціями газових домішок.
	
7	
	     Кричевець, О. Формування функцій перетворення похибок вхідних даних обчислювальних компонентів вимірювальних систем на базі теорії кінцевих автоматів / О. Кричевець // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 37-40.
  Розглянуто метрологічні моделі обчислювальних компонентів та їх основні характеристики.
	
8	
	     Купко, О. Аналіз зв'язку невизначеностей спектральних та колірних величин / О. Купко // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 20-26.
Результати розрахунків, які подано у виді графіків, дозволяють до початку вимірювань приблизно визначити необхідний рівень точності спектральної апаратури, для того, щоби забезпечити необхідну невизначеность вимірювань кольоровості.
	
9	
	     Контроль поверхневої густини текстильних матеріалів шляхом використання автоматизованої сканувальної системи / С. Лісовець, С. Барилко, А. Зенкін, В. Здоренко // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 52-55.
Наведено варіанти апаратно-програмної реалізації сканувальної системи.
	
10	
	     Пістун, Є. Дослідження похибки ультразвукових витратомірів за умов спотвореного потоку із застосуванням багатоядерних функцій Salami / Є. Пістун, В. Роман, Ф. Матіко // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 14-19.
За результатами досліджень визначено необхідну найменьшу кількість хордових акустичних каналів ультразвукового витратоміра, яка дає можливість зменшити досліджувану похибку.   
	
11	
	     Сєріков, Я. Проблеми розвитку та впровадження ульразвукового імпульсного методу в завданні вимірювання параметрів для визначення фізико-математичних характеристик бетону експлуатованих будинків і споруд / Я. Сєріков // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 56-61.
Описано основні напрями вдосконалення ультразвукових приладів, реалізація яких дозволить вирішити розглядувану проблему.
	
12	
	     Шевченко, А. Обратная задача теплопроводности для полуограниченного стержня / А. Шевченко // Метрологія та прилади. – 2019. – №5. – С. 27-31.
У статті наведені методики і формули для розрахунку коефіцієнта температуропровідності твердих тіл з використанням відомих рішень прямих задач теплопровідності.