1	
	     Volodarskyi, E. Correction for the deviation of power system frequency in the measurement of pover by digital techniques = Корекція відхилення частоти енергосистеми за вимірювання потужності цифровими методами / E. Volodarskyi, A. Voloshko // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 27-32.
Метою роботи є зменшення методологічної похибки визначення параметрів режиму споживання електроенергії через відхилення частоти в електричній мережі.
	
2	
	     Вимірювач електричних зарядів для контролю повітрчного простору навколишнього середовища / В. Бенедицький, П. Мартинчук, Т. Нікітчук, А. Войцицький // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 24-26.
У цій статті наведено один із методів безперервного вимірювання заряджених частин повітряного простору.  
	
3	
	     Щодо порівняння організаційно-нормативних основ розроблення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки у США та Україні: метрологічне забезпечення / В. Бойко, О. Ноженко, Ю. Рондін, О. Меркулов // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 61-66.
Визначено основні проблемні питання, які потребують вирішення, в нашій державі для удосконалення процесу супроводження розроблення зразків озброєння, зокрема, за напрямом метрологічне забезпечення.
	
4	
	     Буриченко, М. Підхід до оцінювання якості медичних послуг / М. Буриченко, О. Іванець // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 41-45.
Запропоновано метод оцінювання якості медичних послуг на засадах кваліметрії залежно від суб'єктів оцінювання, а саме: пацієнтів, керівництва медичного закладу і органів державної влади.
	
5	
	     Ігнаткін, В. Прийняття управлінських рішень за малого числа вхідних даних / В. Ігнаткін // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 46-54.
В цій статті розглянуто статистичні методи підвищення ефективності опрацювання малого числа дослідів і спостережень для прийняття обгрунтованих рішень.
	
6	
	     Визначення вмісту азоту в шлаках системи САО - AL2O3 методом К'єльдаля / Р. Козін, Л. Кузнєцова, Н. Гуляницька, І. Моссоковська // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 55-60.
Методика рекомендована для використання металургами і зварювальниками як надійний, простий і дешевий метод аналізу азоту в металах і шлаках.
	
7	
	     Крюков, О. Засіб вимірювання швидкості руху снаряда в каналі ствола: результати експериментальних досліджень діючого макета / О. Крюков, В. Мудрик // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 19-23.
   Проведено дослідження оптичної якості світлоповертального покриття та його впливу на балістичні характеристики снаряда.
	
8	
	     Кузьмич, Л. Синтез методу вимірювання напружено-деформованого стану складних конструкцій / Л. Кузьмич // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 12-18.
Розроблено принципи побудови, проектування та математичного моделювання вимірювання деформацій і напружень складних технічних конструкцій за допомогою тензорезисторів та тензодатчиків.
	
9	
	     Купко, О. Особливості вимірювання яскравості екранів / О. Купко // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 4-11.
Розглянуто основні нормативні документи для характеристики люксметрів. Запропоновано два підходи для створення матеріальної бази метрологічного забезпечення вимірювань яскравості.
	
10	
	     Кушнір, К. Проблеми метрологічного забезпечення діяльності закладів первинної медико-санітарної допомоги / К. Кушнір // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 67-71.
Розглянуто стан забезпечення єдності вимірювань під час надання населенню медичних послуг новоутворенними центрами, описано проблеми, які на практиці виникають з метрологічним забезпеченням їх діяльності та запропоновано шляхи вирішення цих проблем.
	
11	
	     Петришин, І. Деякі аспекти впровадження ієрархічних схем та ланцюгів простежуваності засобів вимірювальної техніки / І. Петришин, О. Бас // Метрологія та прилади. – 2019. – №3. – С. 33-40.
Як практичну реалізацію ієрархічної схеми продемонстровано ланцюг простежуваності калібрувальної установки "Пасічна", процедура калібрування якої здійснюється методом "балансування числа Рейнольдса".