1	
	     Бирюк, Н.Д. Два резонанса параметрического контура (обзор) / Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 9. – С. 515-533.
Теория параметрического контура представляет интерес как введение в теорию нелинейного контура. Из малоизвестного в радиоэлектронике принципа линейного включения следует, что желательно выбирать для анализа параметрический контур как можно более общего вида. Важность обычного контура для практики обусловлена явлением резонанса, что характерно также и для параметрического контура. Теория резонанса последнего затруднена из-за усложнения соответствующего математического аппарата. Кроме того, в параметрическом контуре проявляются два сходных по названию, но совершенно различных по сути резонанса: параметрический резонанс и резонанс параметрического контура. Параметрический резонанс является характеристикой свободных процессов в контуре, и отождествляется с неустойчивым контуром, когда его свободный процесс с возрастанием времени стремится к бесконечности. Резонанс параметрического контура является прямым обобщением резонанса обычного контура и является характеристикой вынужденных колебаний. Эти два совершенно различных явления имеют близкие названия, что неудобно для практики. Поэтому последний из двух резонансов предложено называть классическим резонансом. Ниже представлен анализ того и другого резонансов в более общем виде, чем имеется в литературе.
	
2	
	     Алгоритм подавления смешивания мод для эмпирической модовой декомпозиции на основе метода самофильтрации / В. Лонгвен, Ж. Юпен, Ж. Якин et al. // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 9. – С. 550-563.
  Преобразование Гильберта–Хуанга HHT (Hilbert–Huang Transform) является классическим методом частотно-временного анализа сигналов, который предложен в 1998 году. Отсутствие ограничений по типу сигнала позволяет применять данный метод в различных сферах, например, в медицине или при обнаружении целей. Эмпирическая модовая декомпозиция EMD (empirical mode decomposition) является частью предварительной обработки HHT. Тем не менее, некоторые аспекты EMD, такие как подстройка огибающей, эффект конечной точки, смешивание мод и другие, все еще далеки от совершенства. Наиболее важной проблемой является смешивание мод. В этой статье предложен алгоритм подавления смешивания мод на основе метода самофильтрации с использованием преобразования частоты. Предложенный алгоритм фокусируется на мгновенной оценке частоты и процедурах удаления ложных компонентов, которые помогают предлагаемому алгоритму обновить или очистить назначенные функции внутренних колебаний IMF (intrinsic mode function). Результаты моделирования свидетельствуют об эффективном подавлении смешивания мод. По сравнению с ансамблевой эмпирической модовой декомпозицией EEMD (Ensemble Empirical Mode Decomposition) и методом маски, эффективность подавления увеличена на 26%.
	
3	
	     Компактная круглая щелевая антенна с двумя полосами пропускания и изменяемой конфигурацией для WiMAX и X-диапазонов / Б. Т. Мадхав, М. Моника, К. Б. Сива, Б. Прудхвинадх // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 9. – С. 563-574.
Представлена круглая щелевая антенна с изменяемой конфигурацией для применения в WiMAX и X-диапазонах. Цель этой статьи состоит в проектировании антенны, которая способна работать в двух диапазонах частот с высоким коэффициентом усиления. Спроектированная антенна является компактной по габаритам и имеет размеры 32?24 мм. В конструкции частотно-перестраиваемой антенны используется CPW питание и PIN-диоды типа BAR-64-20V, которые устанавливаются для обеспечения перестройки частоты. Благодаря использованию T-образного резонатора внутри круглой щели и параллельного резонатора в линии передачи, достигается работа антенны в двух диапазонах. Предложенная антенна обеспечивает работу в WiMAX (3,1–4,5 ГГц) и X- (10,3–11,7 ГГц) диапазонах, используемых для космических исследований и мобильной радиоастрономии. Переключение частот достигается путем соответствующего размещения PIN диодов в круговой щели. Данная компактная антенна показывает хорошие характеристики излучения и согласование в рабочей полосе частот.

4	
	     Умар, Р. Распределенно выполняемый код Рида-Мюллера в многокомпонентных радиорелейных линиях для объединенной широкополосной беспроводной сети / Р. Умар, Ф. Ф. Янг, Ш. Мугал // Известия высших учебных заведений Радиоэлектроника : Международный научно-технический журнал / НТУУ "КПИ". – 2019. – Т.62. – № 9. – С. 534-550.
Авторами исследованы характеристики коэффициента битовых ошибок BER (bit-error rate) для RM-кодированной объединенной схемы с одной несущей и частотной компенсацией кода Рида–Мюллера RMCC-SC-FDE (Reed-Muller Coded Cooperative Single-Carrier Frequency-Domain-Equalization) и для RM-кодированной объединенной OFDM схемы (RMCC-OFDM), которые содержат несколько радиорелейных станций и сложные антенны. Для обнаружения сигнала OFDM/SC-FDE на стороне получателя использован метод объединения максимального отношения MRC (Maximum Ratio Combining). Кроме того, совместное мягкое декодирование по принципу максимального правдоподобия JSMLD (Joint Soft Maximum Likelihood Decoding) и совместное декодирование по мажоритарной логике JMLD (Joint Majority Logic Decoding) использованы на терминале-адресате. Применение многокомпонентных радиорелейных линий улучшило характеристику BER схем RMCC-OFDM и RMCC-SC-FDE. Численные результаты показали, что схема RMCC-SC-FDE обеспечивает лучшую характеристику BER по сравнению со схемой RMCC-OFDM при одинаковых условиях. Кроме того, результаты моделирования показали, что схемы RMCC-SC-FDE и RMCC-OFDM не только обеспечивают улучшение характеристики BER, по сравнению с соответствующими необъединенными схемами кодирования, но также превосходят по этому показателю схемы SC-FDE и OFDM с объединенным турбокодированием при одинаковых условиях.