1	
	     Ігнаткін, В.У. Оцінка абсолютної похибки нормованої частоти синусоїдального сигналу під час його дискредитації за часом / В. У. Ігнаткін, О. Г. Сарагтов // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 40-44.
Проаналізовано вплив систематичних похибок зумовлених впливом уявної частини в спектрі синусоїдального сигналу на оцінку його нормованої частоти  за допомогою методу дискретного перетворення Фур'є з інтерполяцією й максимальною швидкістю спаду бічних пелюстків.
	
2	
	     Використання технологій cuda та blockchain для відновлення відновлення паролю зашифрованого pdf файлу / В. П. Квасніков, А. С. Дуднік, О. О. Писарчук, Т. С. Домків // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С.54-60.
В основному додатку інтерфейсу програмування додатків CUDA покладено мову С з  певними розширеннями.
	
3	
	     Дослідження нейромережевого підходу виявлення об'єктів у зображеннях / Р. Н. Квєтний, Р. В. Маслій, О. М. Кириленко, В. В. Щерба // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 15-21.
Розглянуто структуру згорткових нейронних мереж, що застосовуються для опрацювання зображень
	
4	
	     Козубовський, В.Р. Калібрування приладів газового аналізу / В. Р. Козубовський // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 51-53.
   Представлено метод калібрування приладів аналізу особливо токсичних і вибухонебезпечних газів, який, на відміну від наявних , має більшу достовірність і надає можливість їх власникам самостійно , за істотно менших витрат перевірити працездатність таких приладів
	
5	
	     Коробко, І.В. Оцінювання метрологічних характеристик витратомірів обтікання та факторів впливу на них / І. В. Коробко, А. В. Писарець, А. М. Рак // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 27-34.
Наведено результати досліджень впливу характеристик потоків і місць локального розміщення приладів по протяжності технологічної магістралі на їх метрологічні характеристики
	
6	
	     Купко, О.Д. Аналіз точності розрахунку площі діафрагми методом Монте-Карло / О. Д. Купко // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 22-26.
Теоретично розглянуто процес вимірювання площі приблизно круглої діафрагми за допомогою приладу, що визначає  координати геометричної межі діафрагми
	
7	
	     Самойленко, О.М. Дослідження точності еталонних приладів для вимірювання вертикальних кутів за референсною методикою їх калібрування / О. М. Самойленко, О. В. Адаменко, Б. П. Кукарека // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 3-14.
Розроблено референсний метод калібрування трьох  і більше еталонних приладів для вимірювань вертикальних кутів.
	
8	
	     Сєріков, Я.О. Невізуальний вплив світла як виробничий фактор впливу освітлення робочої зони на продуктивність праці і безпеку працівників / Я. О. Сєріков, Л. А. Назаренко, К. С. Сєрікова // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 35-39.
Обгрунтовано актуальність дослідження впливу виробничого штучного освітлення на людину з позицій як візуального, так і невізуального впливу
	
9	
	     Стеценко, А.А. Влияние водорода на физические свойства природного газа и метрологические характеристики систем его учета / А. А. Стеценко, С. Д. Недзельский, В. А. Наменко // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 45-50.
Учитывая перспективность концепции применения смеси водорода и природного газа как источника энергии, проведены исследования
	
10	
	     Геоінформаційні вишукування та порівняння комп'ютерних програм опрацювання даних лісового господарства України / А. О. Шевченко, В. Г. Мануйленко, О. С. Шевченко, М. М. Онацька // Метрологія та прилади. – 2019. – №6. – С. 61-66.
Висвітлено основні проблеми обстеження, зйомки та опрацювання масивів лісового господарства з урахуванням чинних нормативних документів України та розроблень українських вчених щодо автоматизації.