1	
	     Бойко, В. Постачання зразків військової техніки іноземного виробництва на озброєння: актуальні питання метрологічного забезпечення / В. Бойко // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 44-47.
Систематизовано умови постачання техніки на озброєння Збройних Сил України.  
	
2	
	     Володарский, Е. Особенности, возможности и применение контрольных карт накопленных сумм. Часть 1. Метод графической оценки разлаженности технологического процесса / Е. Володарский, Л. Кошевая, И. Потоцкий // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 24-30.
Рассмотрен метод графической оценки разлаженности процесса с применением V-маски теоретически и на числовом примере.
	
3	
	     Прецизионность измерения минимальной детектируемой активности радионуклидов пластмассовыми сцинтилляторами для радициационного мониторинга / Б. Гринев, Н. Гурджян, О. Зеленская и др. // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 3-9.
Исследовано влияние энергии регистрируемого излучения, размеров ПС и геометрии их облучения на оценку прецизионности измерения МДА.
	
4	
	     Розробка метрологічного забезпечення фотометричних приладів для пульсометрії / В. Дегтярук, М. Ходаковський, М. Будник та ін. // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 10-16.
У результаті ДМА отримано градувальну криву як залежність відносного коефіцієнта оберненого світлорозсювання від розмаху амплітуди пульсової хвилі.
	
5	
	     Должанський, А. Анализ эффективности и применение усовершенствованного метода оценки качества гетерогенных жидкостей по составляющим импеданса / А. Должанський, Є. Колот // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 48-54.
Представлены зависимости составляющих импеданса модельного кисломолочного продукта от его жирности при низких частотах (до 400 Гц) и напряжении (до 5 В) электрического тока.
	
6	
	     Опрацювання результатів вимірювання механічних величин інтелектуальними приладовими системами (за умов невизначеності) / В. Квасників, А. Передерко, Л. Кузьмич, В. Котетунов // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 34-38.
Обгрунтовано підходи щодо опрацювання результатів вимірювання механічних величин інтелектуальними приладовими системами, зокрема, оцінювання точності вимірювань за умов невизначеності.
	
7	
	     Колесник, А. Оптична система для світлодіодного світильника / А. Колесник // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 62-67.
Проаналізовано особливості застосування вторинних оптичних елементів у виді лінз для отримання різних діаграм просторового розподілу сили світла світлодіодів.
	
8	
	     Коробко, А. Валідація методу вимірювання кута поперечної стійкості тракторів і сільськогосподарських машин / А. Коробко // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 68-72.
Наведено методику розрахунку метрологічних  характеристик запропонованого методу.
	
9	
	     Костиря, О. Компенсація багатопроменевих перешкод у рознесених пасивних системах синхронізації часу та частоти / О. Костиря, В. Стороженко, В. Науменко // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 17-23.
Обгрунтовується можливість компенсації завадової складової у сигналах інших пуктів.
	
10	
	     Оробець, І. Пристрій для формування та вимірювання часових інтервалів / І. Оробець, В. Шевченко // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 31-33.
Запропоновано пристрій, який дозволяє розширити функціональні можливості засобів вимірювальної техніки (генератора і частоміра) та використовувати їх як робочі еталони у складі комплексу для провірки та калібрування секундомірів.
	
11	
	     Яцишин, С. Інерційність показів рідинних мікротермометрів / С. Яцишин, Х. Мельник // Метрологія та прилади. – 2019. – № 4. – С. 39-43.
Для оцінки впливу гідродинамічного чинника скористалися законом Жюрена щодо в'язкості рідини, яка експоненційно зменшується з підвищенням температури.